

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТИНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ «ПАТРИОТ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Директор МБУ ДО  ЦВР «Патриот»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Овсянников  «31» августа 2015 г. |

**ИНСТРУКЦИЯ**

**ПО МЕРАМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**В КАБИНЕТЕ**

г. Абинск

1. **ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**
   1. Настоящая инструкция разработана на основе типовых инструкций в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации»
   2. Обучающиеся и работники обязаны знать места расположения первичных средств пожаротушения, план и способы эвакуации из здания в случае пожара, правила поведения в случае возникновения пожара
   3. В кабинете должны находиться: огнетушитель, ящик с сухим песком и совки, либо иные средства пожаротушения
2. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**
   1. Курить в помещениях кабинета
   2. Проводить работы при неисправной вентиляции
   3. Загромождать проходы к средствам пожаротушения
   4. Мыть полы и столы легковоспламеняющимися веществами (бензин, керосин, растворители и т.п.)
   5. Сушить вещи на отопительных приборах
   6. Оставлять на рабочем столе промасленные или пропитанные растворителями бумагу, ветошь, вату
   7. Хранить реактивы в емкости без наименования
   8. Использовать пиротехнические средства
3. **ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ С ОГНЕОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ**
   1. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны находиться в кабинете в стеклянных сосудах с плотными крышками (пробками)
   2. Общий запас одновременно хранящихся жидкостей не должен превышать суточную потребность
   3. После работы с горючими жидкостями сосуды должны тщательно вымываться соответствующими растворами. Выливать горючие жидкости в канализацию запрещается
   4. При случайных проливах огнеопасных жидкостей место пролива засыпать песком. Загрязненный песок собирается деревянной лопаткой. Применение металлических лопаток и совков запрещено
   5. В случае воспламенения горючего вещества необходимо принять меры к ликвидации пожара путем пользования песка, огнетушителей и т.п.
4. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ**
   1. Необходимо выключить воду, газ, электроприборы, сжатый воздух и т.п.
   2. Привести в порядок рабочее место, выключить общий газовый кран, общий рубильник и воду, а также проверить – все ли горючие жидкости и материалы помещены на отведенные места