МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТИНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ «ПАТРИОТ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮДиректор МБУ ДО ЦВР «Патриот»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Овсянников«31» августа 2015 г. |

**ИНСТРУКЦИЯ**

**ПО МЕРАМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**В КАБИНЕТЕ**

г. Абинск

1. **ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**
	1. Настоящая инструкция разработана на основе типовых инструкций в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации»
	2. Обучающиеся и работники обязаны знать места расположения первичных средств пожаротушения, план и способы эвакуации из здания в случае пожара, правила поведения в случае возникновения пожара
	3. В кабинете должны находиться: огнетушитель, ящик с сухим песком и совки, либо иные средства пожаротушения
2. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**
	1. Курить в помещениях кабинета
	2. Проводить работы при неисправной вентиляции
	3. Загромождать проходы к средствам пожаротушения
	4. Мыть полы и столы легковоспламеняющимися веществами (бензин, керосин, растворители и т.п.)
	5. Сушить вещи на отопительных приборах
	6. Оставлять на рабочем столе промасленные или пропитанные растворителями бумагу, ветошь, вату
	7. Хранить реактивы в емкости без наименования
	8. Использовать пиротехнические средства
3. **ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ С ОГНЕОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ**
	1. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны находиться в кабинете в стеклянных сосудах с плотными крышками (пробками)
	2. Общий запас одновременно хранящихся жидкостей не должен превышать суточную потребность
	3. После работы с горючими жидкостями сосуды должны тщательно вымываться соответствующими растворами. Выливать горючие жидкости в канализацию запрещается
	4. При случайных проливах огнеопасных жидкостей место пролива засыпать песком. Загрязненный песок собирается деревянной лопаткой. Применение металлических лопаток и совков запрещено
	5. В случае воспламенения горючего вещества необходимо принять меры к ликвидации пожара путем пользования песка, огнетушителей и т.п.
4. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ**
	1. Необходимо выключить воду, газ, электроприборы, сжатый воздух и т.п.
	2. Привести в порядок рабочее место, выключить общий газовый кран, общий рубильник и воду, а также проверить – все ли горючие жидкости и материалы помещены на отведенные места